

|  |
| --- |
| **6.0 - AFGRÆNSNING AF SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER** |
| **Id** | **Kontrolemne** | **Etablering** | **Vedligehold** | **Tilpasning** | **Kontrol** | **Nedtagning** | **Bemærkninger** |
| 1 | Sikkerhedskoordinering, farlige aktiviteter og sikkerhedsmøder | Koordinator (B) | Koordinator (B) | Koordinator (B) | Koordinator (B) | - |  |
| 2 | Byggepladsens indhegning - hegn og porte | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 3 | Åbning og lukning af byggeplads | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 4 | Skiltning og trafikskilt | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 5 | Interimslukninger og sluser med støv | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 6 | Gulvafdækning | GU/MA + TØ | GU/MA + TØ | GU/MA + TØ | GU/MA + TØ | GU/MA + TØ |  |
| 7 | Skurvogn og toilet | MU+VVS+EL | MU+VVS+EL | MU+VVS+EL | MU | MU+VVS+EL |  |
| 8 | Forbindskasser og andet 1. hjælpeudstyr | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 9 | Brandslukningsmateriel | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 10 | Vand og spildevandsafløb | VVS | VVS | VVS | VVS | VVS |  |
| 11 | El-fordelingstavler på byggeplads, skur by og på opslagstavle | EL | EL | EL | EL | EL |  |
| 12 | Belysning af alle udendørs og indendørs færdselsarealer, skurby og oplagspladser, trapper, stilladser og orienteringslys | EL | EL | EL | EL | EL |  |
| 13 | Affaldscontainere og affaldshåndtering | MU/Alle | MU/Alle | MU/Alle | MU/Alle | MU/Alle |  |
| 14 | Parkering | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 15 | Byggepladsens udendørs færdselsarealer | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 16 | Byggepladsens indendørs færdselsarealer | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 17 | Materiale-og oplagspladser | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 18 | Støvbekæmpelse udendørs færdselsarealer | MU | MU | - | MU | - |  |

|  |
| --- |
| **6.0 - AFGRÆNSNING AF SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER** |
| **Id** | **Kontrolemne** | **Etablering** | **Vedligehold** | **Tilpasning** | **Kontrol** | **Nedtagning** | **Bemærkninger** |
| 19 | Oprydning og renholdning i færdselsarealer, herunder støvbekæmpelse | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 20 | Huller i terræn, dæk og lignende | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 21 | Vejrligsforanstaltninger og afdækning | MU | MU | MU | MU | - |  |
| 22 | Stilladser | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 23 | Tab af materialer og udstyr fra stilladser, tag og lign. - farlig aktivitet sikring egne arbejdsområder | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 24 | Arbejde i højder eller med fare for at styrte ned i farlige genstande - farlig aktivitet. Generel rækværker, placering af rækværker og omfang/type af rækværk | MU/Alle | MU/Alle | MU/Alle | MU/Alle | Alle |  |
| 25 | Arbejde på stillads - farlig aktivitet | Alle | Alle | Alle | Alle | X |  |
| 26 | Materialehejs/person- og materialehejs | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 27 | Sluser og passager | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 28 | Kranarbejder – op læssere/teleskoplifte - farlig aktivitet | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 29 | Jord og kloakarbejder - farlige aktiviteter | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 30 | Ledningsomlægninger og flytning/afbrydelse af installationer | MU | MU | X | X | X |  |
| 31 | Montage af tunge konstruktioner, stål, beton, glas, facader, rulletrapper, trapper, elevator m.fl. - farlige aktiviteter | MU/TØ | MU/TØ | MU/TØ | MU/TØ | MU/TØ |  |
| 32 | Arbejde med farlige stoffer og materialer, som forurenet jord, asbest, epoxy, PCB, kræftfremkaldende stoffer, gl. isolering, blyholdig maling med flere | TØ | TØ | TØ | TØ | TØ |  |
| 33 | Personlig faldsikring | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 34 | Arbejde på stiger | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 35 | Belastning af dæk, anlæg og konstruktioner m.fl. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |

|  |
| --- |
| **6.0 - AFGRÆNSNING AF SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER** |
| **Id** | **Kontrolemne** | **Etablering** | **Vedligehold** | **Tilpasning** | **Kontrol** | **Nedtagning** | **Bemærkninger** |
| 36 | Svejsning og slibning med vinkelsliber samt varmt arbejde | Alle | - | - | Alle | - |  |
| 37 | Støj | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 38 | Vibrationer | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 39 | Trafikforhold | MU | MU | MU | MU | MU |  |
| 40 | Hensyn til naboer og brugere i området | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 41 | Ergonomiske påvirkninger | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 42 | Manuel transport, håndtering og montage af tunge bygningsdele, herunder gipsplader, rør, kloakker og bygningsdele | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 43 | Arbejde i snævre rum, krybekældre, ingeniørgange og lign., herunder også arbejder på lofter og under lofter samt arbejde i svært tilgængelige rum, skunkrum og lign. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 44 | Arbejde der medfører påvirkninger eller gener fra støv, gasser, lugte og lign. risici | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 45 | Arbejde med risiko for statisk elektricitet | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 46 | Arbejde under uhygiejniske forhold, efterladenskaber fra fugle og dyr, rensningsanlæg eller andre steder med smittefare fra virus, svampe og bakterier | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 47 | Særlige forhold i projektet som indskrænker den enkelte arbejdsgivers mulighed for at anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler, arbejdsmetoder, materialer m.v. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 48 | Personlige værnemidler | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 49 | APV er udarbejdet og følges | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |  |
| 50 | Aftaler overholdes og forebyggelsesprincipper i risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering følges | Alle | Alle | Alle | Alle/koordinator (B) | - |  |